Abel Ganzglas-Geländersystem VISIOPLAN ULTRA - VISIOPLAN 75 Seitenmontage

Abel Metallsysteme

Eigenschaften



HAN:

VISIOPLAN 75

Einsatzort

außen, innen

Montageart

Seite

Oberfläche

eloxiert, pulverbeschichtet

Verglasung

Einscheibensicherheitsglas ESG, Sicherheitsverglasung VSG

Werkstoff

Aluminium, Glas

Breite (mm)

500,00 - 6.000,00

Höhe (mm)

0,00 - 1.600,00

Länge (mm)

3.000,00 - 6.000,00

Brandverhalten

A1

Farbton Beschichtung Rahmen

Eloxal E6 EV1

Füllung/Bekleidung Geländer

Ganzglas

Geländerart

Glasgeländer

Dicke Verglasung (mm)

25,52 - 31,53

Nutzlast horizontal

0,5 - 3,0 kN/m

Einsatzempfehlung

Objektbau mit hohen Sicherheitsanforderungen
Windfang in Penthouswohnungen

mögl. Glasstärke

25,52 - 31,525 mm

Produkt

Basisprofil für Ganzglasgeländer