ACO Bodenablauf DN125 90 Grad/M125/Guss/Anstrich/Rost verschr.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626519061

HAN:

5194.29.00

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Ablaufleistung (l/s)

3,50

Gewicht (kg)

11,30

Nennweite DN

125,00

CPT\_Aussparung (mm)

250 x 250

CPT\_Stutzenneigung

90°

CPT\_Flanschausführung

ohne Halterand