ACO Bodenablauf Guss DN100/1,5 Grad/2,0l/s/Klebefl.

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626133816

HAN:

5095.08.11

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Flanschtyp

Klebeflansch

Ablaufleistung (l/s)

2,00

Gewicht (kg)

18,60

Nennweite DN

100,00

CPT\_Aussparung (mm)

260 x 650

CPT\_Stutzenneigung

1.5°