ACO Bodenablauf Passavant DN100/1,5 Grad/1,6l/s/Halter./Anstrich

ACO Haustechnik

Eigenschaften



GTIN:

4002626528544

HAN:

5569.20.20

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Werkstoffgüte

Gusseisen GG 20 (GJL-200)

Ablaufleistung (l/s)

1,60

Gewicht (kg)

5,20

Nennweite DN

100,00

CPT\_Aussparung (mm)

360 x 170

CPT\_Stutzenneigung

1.5°

CPT\_Flanschausführung

mit Halterand

Farbton

schwarz