ACO Bodenablauf Passavant DN100/1,5 Grad/1,6l/s/Pressfl./Anstrich

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626528629

HAN:

5571.40.20

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Flanschtyp

Pressdichtungsflansch

Werkstoffgüte

Gusseisen GG 20 (GJL-200)

Ablaufleistung (l/s)

1,60

Gewicht (kg)

9,40

Nennweite DN

100,00

CPT\_Aussparung (mm)

360 x 180

CPT\_Stutzenneigung

1.5°

Farbton

schwarz