ACO Bodenablauf Passavant DN50 90 Grad/1,0l/s/Klebefl./ohne WS/Anstrich

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626527967

HAN:

5150.10.20

Feuerwiderstandsklasse

R 120, R 30, R 60, R 90

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Flanschtyp

Klebeflansch

Werkstoffgüte

Gusseisen GG 20 (GJL-200)

Ablaufleistung (l/s)

1,00

Gewicht (kg)

7,40

Nennweite DN

50,00

CPT\_Aussparung (mm)

360 x 180

CPT\_Stutzenneigung

90°

CPT\_Bemerkung Feuerwiderstandsklasse

geprüft gemäß AbZ: Z‑19.17‑2144 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets

Farbton

schwarz