ACO Bodenablauf Passavant DN70 1,5Grad/1,6l/s/Klebefl./ohne WS/Anstrich

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626528360

HAN:

5170.30.20

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Flanschtyp

Klebeflansch

Werkstoffgüte

Gusseisen GG 20 (GJL-200)

Ablaufleistung (l/s)

1,60

Gewicht (kg)

8,30

Nennweite DN

70,00

CPT\_Aussparung (mm)

360 x 180

CPT\_Stutzenneigung

1.5°

Farbton

schwarz