ACO Bodenablauf Passavant DN70 90 Grad/ 2,0l/s/Halter./ohne WS/epoxiert

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626528216

HAN:

5169.60.20

Feuerwiderstandsklasse

R 120, R 30, R 60, R 90

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Werkstoffgüte

Gusseisen GG 20 (GJL-200)

Ablaufleistung (l/s)

2,00

Gewicht (kg)

3,90

Nennweite DN

70,00

CPT\_Aussparung (mm)

200 x 170

CPT\_Stutzenneigung

90°

CPT\_Flanschausführung

mit Halterand

CPT\_Bemerkung Feuerwiderstandsklasse

geprüft gemäß AbZ: Z‑19.17‑2144 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets

Farbton

weiß