ACO Bodenablauf Passavant

ACO Haustechnik

Eigenschaften



Feuerwiderstandsklasse

R 120, R 30, R 60, R 90

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Gusseisen

Brandverhalten

A, A1

Flanschtyp

Klebeflansch, Pressdichtungsflansch

Werkstoffgüte

Gusseisen GG 20 (GJL-200)

Ablaufleistung (l/s)

1,60 - 2,00

Gewicht (kg)

4,50 - 9,40

Nennweite DN

100,00

CPT\_Aussparung (mm)

360 x 180, 200 x 170, 320 x 180, 360 x 170

CPT\_Stutzenneigung

1.5°, 90°

Farbton

weiß, schwarz

CPT\_Flanschausführung

mit Halterand

CPT\_Bemerkung Feuerwiderstandsklasse

geprüft gemäß AbZ: Z‑19.17‑2144 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets