ACO Easy-Flow Bodenablauf DN100/150x150/90 Grad/1,6l/s

ACO Haustechnik

Eigenschaften

GTIN:

4002626542281

HAN:

2810.55.77

Feuerwiderstandsklasse

R 120, R 30, R 60, R 90

Produkt

Ablaufkörper

Werkstoff

Edelstahl, Polypropylen (PP)

Ablaufleistung (l/s)

1,60

Gewicht (kg)

0,90

Nennweite DN

100,00

CPT\_Aussparung (mm)

200 x 200

CPT\_Stutzenneigung

90°

CPT\_Bemerkung Feuerwiderstandsklasse

geprüft gemäß AbZ: Z‑19.17‑2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins

Farbton

schwarz | edelstahlfarben

CPT\_Rahmenmaß Aufsatzstück (mm)

150 x 150