ACO DRAIN® Monoblock T 275 V, Rinne ohne Sohlengefälle

ACO

Eigenschaften