ACO PowerDrain Seal in V200 G ohne Sohlengefälle

ACO

Eigenschaften

Ausführung Abdeckung

ohne Rost

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Oberfläche

beschichtet

Werkstoff

Polymerbeton

Breite (mm)

253,00

Höhe (mm)

365,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Gusseisen

Nennweite DN

200,00

Norm

DIN 19580 | DIN EN 1433