ACO Profiline Sockelrinne

ACO

Eigenschaften

Ausführung Abdeckung

ohne Rost

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

gerade Rinne

Produkt

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Verbindung Rinnenelemente

Steckverbindung

Werkstoff

Edelstahl, Stahl

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Nennweite DN

250,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle