Konstantdrossel PE

ACO

Eigenschaften