ALUJET Optima FDSK Dampfsperre

ALUJET

Eigenschaften

Ausführung

Rolle

Produkt

Dachbahnen, Dichtungsbahnen

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

210,00 - 1.500,00

Länge (mm)

50.000,00

Stärke (mm)

0,17

Befestigung

kleben

Brandverhalten

E

Diffusionsverhalten

diffusionsdicht

sd-Wert (m)

1.500,00