Bewegungsmelder für Außenbereiche Aleum Glow WB, weiß matt, ähnlich RAL9010

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften

GTIN:

4007529931323

HAN:

93132

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

weiß

Montageart

mit Stecksockel

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Breite (mm)

54,00

Höhe (mm)

71,00

Tiefe (mm)

105,00

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

Kontaktausführung

Schließer (NO)

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK03

Schutzart (IP)

IP54

Schutzklasse

II

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Ansprechhelligkeit (lx)

10,00 - 2.500,00

Anzahl der Kanäle

1,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

16.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

180,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Leistungsaufnahme (W)

0,50

max. Einschaltdauer (Sek)

1.800,00

max. Einschaltstrom (A)

165,00

max. Präsenzbereich (m²)

400,00

max. Reichweite frontal (m)

5,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

16,00

min. Einschaltdauer (Sek)

10,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 4,00

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Schaltleistung (W)

2.300,00

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 50,00

Schaltleistung LED

300 W

Artikelnummer Zubehör

10880 | 10882 | 92199