Bewegungsmelder für Außenbereiche RC-plus next N 230, Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9006

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften



GTIN:

4007529933464

HAN:

93346

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

silber

Montageart

mit Stecksockel

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Breite (mm)

71,00

Höhe (mm)

85,00

Tiefe (mm)

121,00

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

Kontaktausführung

Schließer (NO)

RAL-Nummer

9006

Schlagfestigkeit

IK03

Schutzart (IP)

IP54

Schutzklasse

II

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Ansprechhelligkeit (lx)

2,00 - 500,00

Anzahl der Kanäle

1,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

40.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

230,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Leistungsaufnahme (W)

0,50

max. Einschaltdauer (Sek)

960,00

max. Einschaltstrom (A)

165,00

max. Präsenzbereich (m²)

800,00

max. Reichweite frontal (m)

6,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

20,00

min. Einschaltdauer (Sek)

15,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 5,00

Nennspannung (V)

110,00 - 240,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Schaltleistung (W)

3.000,00

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 50,00

Schaltleistung LED

300 W

Anwendungsbereiche

Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen, Hochregallager

Artikelnummer Zubehör

93067 | 92000 | 92649 | 92090 | 10880 | 10882 | 92467 | 97005 | 97004 | 97014 | 97024 | 97043