Decken-Bewegungsmelder BL4-DE, weiß matt, ähnlich RAL9010

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften



GTIN:

4007529932887

HAN:

93288

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

weiß

Montageart

Deckeneinbau

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Aufbauhöhe (mm)

41,00

Einbautiefe (mm)

43,00

Höhe (mm)

84,00

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

Kontaktausführung

Schließer (NO)

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

II

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Ansprechhelligkeit (lx)

10,00 - 2.000,00

Anzahl der Kanäle

1,00

Durchmesser (mm)

104,50

Einbaudurchmesser (mm)

60,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

19.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

360,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Leistungsaufnahme (W)

0,30

max. Einschaltdauer (Sek)

3.600,00

max. Präsenzbereich (m²)

280,00

max. Reichweite frontal (m)

6,40

max. Reichweite zu einer Seite (m)

9,50

min. Einschaltdauer (Sek)

15,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 5,00

Nennspannung (V)

110,00 - 240,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Schaltleistung (W)

1.000,00

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 50,00

Schaltleistung LED

200 W

Anwendungsbereiche

Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Toiletten, Abstell/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume

Artikelnummer Zubehör

93055 | 10880 | 10882 | 92199 | 93183 | 93194