Decken DALI Kompakt Präsenzmelder PD4N-CAS DALI-2, weiß matt, ähnlich RAL9010

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften



GTIN:

4007529934737

HAN:

93473

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

Deckeneinbau

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Aufbauhöhe (mm)

45,00

Einbautiefe (mm)

50,00

Höhe (mm)

95,00

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

II

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Ansprechhelligkeit (lx)

1,00 - 4.000,00

Anzahl der Kanäle

1,00

Durchmesser (mm)

106,00

Einbaudurchmesser (mm)

66,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

24.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

360,00

Frequenz (Hz)

50,00

Leistungsaufnahme (W)

0,50

max. Einschaltdauer (Sek)

3.600,00

max. Präsenzbereich (m²)

450,00

max. Reichweite frontal (m)

8,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

12,00

min. Einschaltdauer (Sek)

1,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 10,00

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Umgebungstemperatur (°C)

-5,00 - 45,00

Anzahl PIR-Sensoren

4

Anwendungsbereiche

Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Sporthallen/Lagerhallen, Tiefgaragen, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros

Artikelnummer Zubehör

93465 | 93314 | 93731 | 93732 | 93733 | 93741 | 93742 | 93743 | 93073 | 92199 | 93164 | 93192