LUXOMAT® Außenbewegungsmelder - LC-Click-N

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften

Ausführung

Bewegungsmelder

Farbton

schwarz, weiß

Montageart

mit Stecksockel

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Breite (mm)

78,00

Höhe (mm)

80,00

Tiefe (mm)

103,00

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

Kontaktausführung

Schließer (NO)

RAL-Nummer

9005, 9010

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP54

Schutzklasse

II

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Ansprechhelligkeit (lx)

2,00 - 500,00

Anzahl der Kanäle

1,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

10.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

140,00 - 200,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Leistungsaufnahme (W)

0,40

max. Einschaltdauer (Sek)

1.200,00

max. Präsenzbereich (m²)

170,00 - 250,00

max. Reichweite frontal (m)

4,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

12,00

min. Einschaltdauer (Sek)

4,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 3,00

Nennspannung (V)

110,00 - 240,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Schaltleistung (W)

1.000,00

Schwenkbereich Sensor, horizontal (Grad)

-45,00 - 45,00

Schwenkbereich Sensor, vertikal (Grad)

-20,00 - 20,00

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 50,00

Schaltleistung LED

200 W

Anwendungsbereiche

Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen

Artikelnummer Zubehör

92467 | 10880 | 10882