LUXOMAT® DALI Kompakt Präsenzmelder - Multicast

B.E.G. Brück Electronic

Eigenschaften

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

Aufputz, Deckeneinbau

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Aufbauhöhe (mm)

35,00 - 85,00

Einbautiefe (mm)

65,00

Höhe (mm)

85,00 - 100,00

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

II

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Ansprechhelligkeit (lx)

10,00 - 2.000,00

Durchmesser (mm)

117,00 - 124,00

Einbaudurchmesser (mm)

100,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

24.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

360,00

Frequenz (Hz)

50,00 - 60,00

Leistungsaufnahme (W)

0,40

max. Einschaltdauer (Sek)

9.000,00

max. Präsenzbereich (m²)

450,00

max. Reichweite frontal (m)

8,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

12,00

min. Einschaltdauer (Sek)

60,00

Montagehöhe (m)

2,00 - 10,00

Nennspannung (V)

110,00 - 240,00

Optimale Montagehöhe (m)

2,50

Schaltleistung (W)

2.300,00

Schwenkbereich Sensor, horizontal (Grad)

-45,00 - 45,00

Umgebungstemperatur (°C)

-25,00 - 50,00

Schaltleistung LED

300 W

Anwendungsbereiche

Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

Artikelnummer Zubehör

93067 | 92199 | 92467 | 92386, 93067 | 92199 | 92467