BEMO UNIKO FP (Freiformprofil)

BEMO SYSTEMS

Eigenschaften

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

gebürstet, geschliffen, glänzend, matt, stucco - dessiniert

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Breite (mm)

450,00 - 800,00

Länge (mm)

100,00 - 8.000,00

Ausführung Bekleidung

Formteil

Befestigung

sichtbar befestigen, verdeckt befestigen

Brandverhalten

A1

Farbe

40.000 Farbmöglichkeiten nach Bemusterung, Eigenmischungen möglich, Wahlmöglichkeit des Glanzgrades

Beschichtung

Polyester, HDP, BEMO-Protect, PVDF, BEMO-FLON, Eloxal