BIRCO 100, Spülkastenaufsätze asymmetrisch

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Schlitzaufsatz

Ausführung Abdeckung

Schlitzaufsatz

Oberfläche

beschichtet, feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

133,00 - 160,00

Höhe (mm)

140,00 - 204,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Nennweite DN

100,00

Beschichtungsart

Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung (Magnelis®)