BIRCOcanal 520, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

Farbton

grau, schwarz

Oberfläche

lackiert, rau

Werkstoff

Gusseisen, Stahlbeton

Breite (mm)

633,00 - 645,00

Höhe (mm)

45,00 - 200,00

Länge (mm)

498,00 - 1.000,00

Zusatzinformationen

Oberfläche mit Besenstrich, 2 einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung, Seitenbleche als Rückenstütze

Belastungsklasse

SLW 60, A 15, B 125, C 250, D 400, E 600