BIRCOcanal 520, Versorgungskanäle

BIRCO

Eigenschaften

Kantenschutz

Stahlkantenschutz, verzinkt

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

655,00

Höhe (mm)

495,00 - 550,00

Länge (mm)

1.000,00

Einbau/Montage/Aufstellung

Betoneinbau, Estricheinbau, Heißasphalteinbau, Unterflureinbau

Nennweite DN

500,00

Zusatzinformationen

Einsehbare Dichtungsfuge, mit durchgehender Aufschwemmsicherung, einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15 feuerverzinkt, Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert, einsehbare Dichtungsfuge, mit durchgehender Aufschwemmsicherung, mit Verschiebesicherung der Abdeckung, einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15 feuerverzinkt, Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert, einsehbare Dichtungsfuge, mit durchgehender Aufschwemmsicherung, mit Verschiebesicherung der Abdeckung

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600