BIRCOcanal 700, Versorgungskanäle

BIRCO

Eigenschaften

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

900,00

Höhe (mm)

500,00

Länge (mm)

2.000,00

Einbau/Montage/Aufstellung

Betoneinbau, Estricheinbau, Heißasphalteinbau, Unterflureinbau

Nennweite DN

700,00

Zusatzinformationen

Sicherheitsfalz, einbetonierte Hülsenanker RD14 für maschinelle Verlegung, einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15, Sicherheitsfalz, einbetonierte Hülsenanker RD14 für maschinelle Verlegung

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600