BIRCOdicht 150 Rinne Nr. 17/18 0,5% Gefälle l/b/h 2000/270/280-290mm PEHD- Auskleidung, Beton C40/50 PEHD- Außen...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084111526

HAN:

048193

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

270,00

Höhe (mm)

280,00 - 290,00

Länge (mm)

2.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Neigung Gefälle (%)

0,50

Nennweite DN

150,00

Zusatzinformationen

Aufbauvarianten nach Kundenwunsch, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung

Auf Anfrage möglich

Sonderlängen oder PP-Auskleidung, Gefällerinnen mit Sondergefälle, seitlicher Gewerksanschluss