BIRCOdicht 200, Rinnen mit Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

350,00

Höhe (mm)

315,00 - 415,00

Länge (mm)

2.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Neigung Gefälle (%)

0,50

Nennweite DN

200,00

Zusatzinformationen

Aufbauvarianten nach Kundenwunsch, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung

Auf Anfrage möglich

Sonderlängen oder PP-Auskleidung, Gefällerinnen mit Sondergefälle