BIRCOdicht 200, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

350,00 - 850,00

Höhe (mm)

315,00 - 415,00

Länge (mm)

835,00 - 2.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

200,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Aufbauvarianten auf Kundenwunsch, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, Aufbauvarianten auf Kundenwunsch, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

Auf Anfrage möglich

Sonderlängen oder PP-Auskleidung, PP-Auskleidung