BIRCOdicht 200 T-Stück Nr. 20/0 ohne Gefälle l/b/h 1500/850/375mm PEHD- Auskleidung, Beton C40/50 PEHD- Außen...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084111762

HAN:

048262

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

850,00

Höhe (mm)

415,00

Länge (mm)

1.500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

200,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Aufbauvarianten auf Kundenwunsch, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, Bauhöhe und Schenkellänge können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

Auf Anfrage möglich

PP-Auskleidung