BIRCOdicht 300, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

470,00

Höhe (mm)

805,00 - 820,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Edelstahl, Kunststoff

Nennweite DN

300,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss - Ablauf mittig, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, Rohrstutzen DA 315 x 18,7 - SDR 17, Ohne Rinnenanschluss, L-Zargen aus Edelstahl V2A (demontierbar), PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, manuelle Absperrklappe DN 150, Rohrstutz DA 160 x 9,5 - SDR 17, 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss - Ablauf mittig, L-Zargen aus Edelstahl V2A (demontierbar), PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, manuelle Absperrklappe DN 150, Rohrstutz DA 160 x 9,5 - SDR 17

Auf Anfrage möglich

Änderung von Bauhöhe, Ablaufrichtung, Ablaufdurchmesser und Ablaufvarianten. PP-Auskleidung, Änderung von Ablaufrichtung und Sinkkastenhöhe. PP-Auskleidung, Änderung von Ablaufrichtung, Aufbauvarianten und Sinkkastenhöhe. PP-Auskleidung