
BIRCOlight 100 AS, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften



Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

161,00 - 163,00

Einbaubreite (mm)

187,00 - 189,00

Höhe (mm)

155,00 - 230,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Edelstahl, Gusseisen, Stahl

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel, Sicherheitsfalz, Massive Edelstahlzarge, Sicherheitsfalz, Massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung, Verschiebesicherung der Abdeckung, Sicherheitsfalz