BIRCOlight triloc 150, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

210,00

Einbaubreite (mm)

244,00

Höhe (mm)

230,00 - 280,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

150,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge, Aufschwemmsicherung, Sicherheitsfalz

Verschlussart

BIRCOtriloc® Schnellverschluss, BIRCOtriloc® verschraubt