BIRCOlight triloc 200, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost, Längsstabrost, Stegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

feuerverzinkt, lackiert

Werkstoff

Gusseisen, Stahl

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400

Nennweite DN

200,00