BIRCOlight triloc 200, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

262,00

Einbaubreite (mm)

294,00

Höhe (mm)

310,00 - 360,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Gusseisen, Stahl

Nennweite DN

200,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge, Aufschwemmsicherung, Sicherheitsfalz, Massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung, Verschiebesicherung der Abdeckung, Sicherheitsfalz

Verschlussart

BIRCOtriloc® verschraubt, BIRCOtriloc® Schnellverschluss