BIRCOlight triloc 200, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

262,00

Höhe (mm)

720,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

200,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10, PP-Schlammeimer, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 200, ohne Geruchsverschluss, feuerverzinkte Massivstahlzarge, Aufschwemmsicherung

Einbaubreite (mm)

345

Einbaulänge (mm)

510