BIRCOlight triloc 300, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

363,00

Einbaubreite (mm)

395,00

Höhe (mm)

350,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

300,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge, Aufschwemmsicherung, Sicherheitsfalz

Verschlussart

BIRCOtriloc® verschraubt