BIRCOmassiv 170, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Stahlbeton

Breite (mm)

570,00

Höhe (mm)

1.000,00 - 1.150,00

Länge (mm)

1.000,00 - 1.500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

150,00

Zusatzinformationen

2- seitiger Rinnenanschluss, 2-teilig bestehend aus Oberteil (Rinne) mit senkrechter Bohrung DN 200 und Unterteil mit Ablauf DN 200 mit KG-2000 Muffe - Ablauf mittig, integrierte Versetzhülsen, Schlammeimer mit KTL-Beschichtung, einsehbahre Dichtungsfuge, Verschiebesicherung der Abdeckung, 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss, PEHD-Rohrstutzen DA 200 x 11,9 - SDR 17, ohne Geruchsverschluss, einsehbahre Dichtungsfuge, Verschiebesicherung der Abdeckung

Einbaubreite (mm)

640

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-74.4-182