BIRCOmax-i 220, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne, Retentionsrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Stahlbeton

Breite (mm)

400,00

Einbaubreite (mm)

440,00

Höhe (mm)

400,00 - 500,00

Länge (mm)

1.500,00 - 3.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

220,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Massive 5 mm starke und KTL-beschichtete Gussstahlzarge im Beton verankert, einsehbare Dichtungsfuge, Verschiebesicherung der Abdeckung, Aufschwemmsicherung über die gesamte Rinnenlänge, Bewehrung