BIRCOmax-i 320 Rinne, ohne Gefälle, l/b/ h 1500/501/800mm 5mm-Gusszarge KTL- Beschichtet stahlbewehrter Beton C60/...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084295301

HAN:

0683200827

Ausführung Rinne

Kastenrinne, Retentionsrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Stahlbeton

Breite (mm)

500,00

Einbaubreite (mm)

540,00

Höhe (mm)

800,00

Länge (mm)

1.500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

320,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Massive 5 mm starke und KTL-beschichtete Gussstahlzarge im Beton verankert, einsehbare Dichtungsfuge, Verschiebesicherung der Abdeckung, Aufschwemmsicherung über die gesamte Rinnenlänge, Bewehrung