BIRCOmax-i 320 Sinkkasten Unter- u.Oberteil l/b/h 1500/500/1350mm 2- teilig, Kl. F900 Anschluss Rinne NW 3...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084322090

HAN:

0683200867

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Stahlbeton

Breite (mm)

500,00

Höhe (mm)

1.350,00

Länge (mm)

1.500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

320,00

Zusatzinformationen

2- seitiger Rinnenanschluss, 2-teilig bestehend aus Oberteil (Rinne) mit senkrechter Bohrung DN 200 und Unterteil mit Ablauf DN 200 mit KG-2000 Muffe - Ablauf mittig, integrierte Versetzhülsen (im Unterteil), Schlammeimer mit KTL-Beschichtung, einsehbahre Dichtungsfuge, Verschiebesicherung der Abdeckung, massive 5 mm starke Gussstahlzarge (KTL-beschichtet) im Beton verankert

Einbaubreite (mm)

640