BIRCOmax-i 420, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte, Dreifachstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

537,00

Höhe (mm)

45,00

Länge (mm)

498,00 - 500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Beschichtung

lackiert

Nennweite DN

420,00