BIRCOplus 100, Rinnen mit Gefälle

BIRCO

Eigenschaften



Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

160,00

Einbaubreite (mm)

163,00

Höhe (mm)

165,00 - 195,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Neigung Gefälle (%)

0,50

Nennweite DN

100,00

Zusatzinformationen

Betonkante durch Abdeckung nicht sichtbar, Sicherheitsfalz