BIRCOplus Punktentwässerung 30/30, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

300,00

Höhe (mm)

422,00 - 425,00

Länge (mm)

300,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Werkstoff Abdeckung

Stahl

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Zusatzinformationen

Setartikel mit geklemmten Gitterrost MW 30/10 aus verzinktem Stahl (Gitterrost trägt 2 mm auf), innenliegender Geruchsverschluss DN 110 für KG und KG-2000 Rohranschluss, PP-Schlammeimer, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110, PP-Schlammeimer, innenliegender Geruchsverschluss DN 110 für KG und KG-2000 Rohranschluss, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110, massiver Gussrahmen mit KTL-Beschichtung, Setartikel mit geklemmter Gussabdeckung

Einbaubreite (mm)

310

Einbaulänge (mm)

310