BIRCOport DN 340, Schlitzrinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Schlitzrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Stahlbeton

Breite (mm)

800,00

Höhe (mm)

590,00 - 670,00

Länge (mm)

4.503,00 - 5.003,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

340,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle