BIRCOprotect 200, Rinnen mit Gefälle

BIRCO

Eigenschaften



Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

330,00

Einbaubreite (mm)

335,00

Höhe (mm)

310,00 - 335,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Neigung Gefälle (%)

0,50

Nennweite DN

200,00

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, einsehbahre Dichtungsfuge