BIRCOpur 300 AS, Rinnen incl. Filtrationsset, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Filterrinne, Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

430,00

Einbaubreite (mm)

470,00

Höhe (mm)

550,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Neigung Gefälle (%)

0,50

Nennweite DN

300,00

Zusatzinformationen

Rinnenelement ohne Innengefälle aus C40/50 Beton, Guss-Abdeckung (schwarz-tauchlackiert), Sicherheitsfalz, Aufschwemmsicherung

Verschlussart

8-fach M12/A2-Verschraubung bzw. Easylock-Befestigung pro Meter

Inhalt Filtrationsset

Sedimentationsbox (PEHD), 4 Arretierungshaken, Granulatfilterkissen, Kunststoffträger