
BIRCOsir 200 AS, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften



Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

300,00

Einbaubreite (mm)

332,00

Höhe (mm)

310,00 - 410,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

200,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, Sicherheitsfalz