BIRCOsir 420, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne, Retentionsrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

550,00

Einbaubreite (mm)

590,00

Höhe (mm)

450,00 - 550,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

420,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert, BIRCOhyperbel-Bauform, einsehbare Dichtungsfuge, durchgehende Aufschwemmsicherung, Verschiebesicherung der Abdeckung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-74.4-181