BIRCOsir 420, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

550,00

Höhe (mm)

1.000,00 - 1.100,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

420,00

Zusatzinformationen

2- seitiger Rinnenanschluss, 2-teilig bestehend aus Oberteil (Rinne) mit senkrechter Bohrung DN 315 und Unterteil mit Ablauf DN 315 mit KG-2000 Muffe - Ablauf mittig, integrierte Versetzhülsen (im Unterteil), Schlammeimer mit KTL-Beschichtung, einsehbahre Dichtungsfuge, Verschiebesicherung der Abdeckung, massive 5 mm starke Gussstahlzarge (KTL-beschichtet) im Beton verankert

Einbaubreite (mm)

640

Einbaulänge (mm)

1045